제품 규격서

번호	품 명	수 량	단 위	비 고
1	판독용 LCD 모니터	1	Set

A. 제품의 특징

1. 판독용 모니터는 판독 시스템(workstation)과 호환이 되어야 하며, 판독실내 환경에 따른 최적의 상태로 모니터의 밝기, 휘도설정 등이 지원되어야 한다.

2. 판독용 모니터는 각 방사선장비의 Image를 최대한 Disply 할 수 있도록 PACS S/W업체와 공동 작업해야 한다.

3. 공급업체는 PACS S/W 설치후 정상적인 운영 상태를 확인해야 한다.

B. 제품의 사양

1. LCD 패널 : 21.3“ TFT AMLCD

2. 해상도 : 2560 x 2048, 2048 x 2560 이상

3. 밝기 : 최대 700 cd/m2이상

4. Contrast ratio : 800:1 이상

5. O/S : Windows NT4, 2000, XP, Vista 지원

6. 그래픽카드 : Medical 전용, 10 bits in / 10 bits out, 128MB 이상

7. Calibration : Sensor에 의한 Calibration

8. 모니터 보호 : Protective glass cover

9. Software : QA software 장착

C. 제품의 구성

1. LCD Monitor   -------------- 2조 1set

2. Imaging Board  ------------- 1ea

3. DVI cable ------------------ 2ea

4. Main Cable ----------------- 2ea

5. Windows 2000 or XP Driver ---- 1ea

6. Medical QAWeb software ------ 1ea

D. 별   첨

1. 기술검수 완료후 5년 동안 무상점검

2. 공급자는 설치 및 교육의 책임이 있다.

3. 사용자 매뉴얼은 한글판으로 CD와 책자로 납품이 되어야 한다.