물품코드	품 명	단위	수량	비고
42192602	전자동정제분류포장시스템	system	1

1. 특  징(동등사양 또는 이상)

1. 운영방식 : 단독, ON-LINE사용 가능

- 단독시스템 : 시스템에서 제공되는 application program을 통해 직접 처방 입력하여 전자동정제 분류포장시스템을 통해 분류 포장

- OCS를 통한 입력에 의해 ON-LINE INTERFACE하여 자동으로 분류 포장

2. 빠른 조제 : 약이 들어 있는 모든 카세트들의 약이 타출되므로 포장속도를 분당 최고 60포까지 포장이 가능

3. OPEN된 약품 보충 기능 : 약을 조제하는 중이나 쉬는 중에도 약품의 재고를 확인 할 수 있어 약품보충이 쉽고, 조제 중 어떤 약품이 떨어지면 자동적으로 센서의 작동으로 기계는 그 신호를 알려 주어 약품이 보충 될 카세트를 정면으로 회전 오동작을 방지하고 신속하게 약품을 보충

4. 다양한 크기의 카세트 : 어떠한 약의 종류라도 그 형태와 크기에 관계없이 탑제가 가능하도록 여러 종류의 카세트 탑재가 가능, 정제의 타출이 잘 될 수 있게 설계 되어 포장 시간을 단축

5. LAN System : 1대의 PC로 최대 14대의 시스템을 운용할 수 있어 각 과에서 내려오는 조제를 순차적으로 기계가 작동하여 빠짐없이 포장

6. 편리한 중앙 집중 콘트롤 판넬

7. 간편한 포지 교환 장치 : 약포지가 떨어지면 자동적으로 광센서가 작동하여 알려주고, 새로운 포장지 교환시 기존 포장지와 접합할 수 있는 접착기가 부착

8. 안정된 포장을 위한 정제보호 게이트 : 약의 충돌을 최소화하고 낙하시간을 최소화 하기위한 특수판 처리

9. 약국에서 추구하는 전산관리(등록처방, 약속처방, 보통처방, 입원처방, 약품마스터) 프로그램 등을 지원

10. 복수 카세트 지정 : 카세트 지정 개수는 제한 없으며 동종 다량 약을 포장시 복수 지정 카세트는 동시 타출이 가능

11.반알(1/2) 자동조제가능 가능 1개이상부착

12. 이동형카세트 인식칩을 부착하면 999개의 약품을 등록하여 사용가능

2. 사  양(동등사양 또는 이상)

1. 본체 외형(WxDxH) : 840mm×1,030mm× 1846mm or 970mm x 870mm x 2180mm

2. 전 원 : 220V(최대  620W)접지부 플러그

3. 기기

가. 카세트의 수 : 333개 or 360개(전카세트 칩내장)

나. 분할 정제기 : 1회 60포 이상 연속투입가능

다. 포장지 크기 : 70mm × 75mm

라. 포장지 배출 : 컨베이어 이동방식

마. 포장지 인쇄 : Thermal Printer, 16줄 인쇄 가능

바. 포장 속도 : 분할정제 최대 60포/분, 포장지에 처방전 인쇄(복용지시, 투약빈도, 성명)

사. 복수 카셋트 사용가능(임의선정 지정 가능)

아. 다정 처방시 신속 분포가능

자. 포장기 작동 중 보충작업 가능

차. 포장지 교환시 열선장치이용,자동이음접착가능

카. 재고량 육안체크, 포장지 없음 표시. 포장지 카운트다운 에러 및 에러번호 본체표시

4.기존에 설치된 자동정제분류시스템 및 산제분포기에 대하여 신축 병원으로 이전 설치 포함

3. 구  성(동등사양 또는 이상)

1. 본체                                       1system

2. 카세트 수                                  333개 또는 360개

3. STS프린터(Thermal Printer)                  1대

4. 약포지프린터(Thermal Printer)               1대

5. 약포장지                                   3롤

6. 프린터리본                                 3롤

7. 사용자 매뉴얼                              1권

8. 이지파우더기                               1대

9. SYSTEM PC                                1대

- 터치스크린 입력, 주기억 장치 1GB이상, 10.4인치 터치스크린 장착 LCD 모니터, 하드디스크 320 GB, Microsoft Windows 7이상, 장비 옵션 컨트롤러와 STS 및 인쇄 테스트 프로그램 내장

4. 기  타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 하며, 설치는 의료원(병원)과 충분한 협의 후 설치를 완료해야 한다.

2. 기기테스트 후 3년 동안 무상보수 수리가 적용되어야 한다.

3. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

4. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급된(납품된)장비의 부속품이 단종 될 경우에 동등사양 또는 이상의 장비로 무상교체가 이루어져야 한다.

6. 사양(B) 및 구성(C)에 표기 된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다(단, 기종이 바뀔 수 있는 주 기능이 아닌 보조 기능에 한한다).