의료장비 입찰 공고 규격서

Item No.	품 명	단위	수량	비고
1	Real Time PCR 장비	set	1	BD MAX System

A. 기 능

1. 전자동화된 연속적 검사의Real time PCR

- 세포의 용해, 핵산추출, 핵산증폭검사준비, 핵산증폭 및 결과확인 포함

2. 동시에 여러 종류의 검체 검사가능

3. 모니터의 결과 표시, 경고음으로 즉각적인 결과 보고

4. 사용자의 안전을 위한 비침습성 추출 및 증폭 장비

5. 단일 검사로 다중 타겟(Multiplex) 검사 가능

6. 바코드로 운용되는 간단한 사용자 인터페이스

7. 터치 스크린으로 표시되는 아이콘이 연결되어 간단하고 쉽고 편리하게 기기를 작동

8. 양방향LIS 인터페이스 가능

B. 특 징

1. 측정원리: 실시간 중합효소연쇄반응(Real-time PCR)

2. 용량: 1 회에 검사24건 이상

3. 일일 최대장착가능 검사 수(8 시간): 검사96 건이상

4. 사용 소모품: DNA/RNA 추출 스트립, PCR 카트리지

5. 오픈 시스템 적용 가능

6. 적용가능한 체외진단시약 검사(상용 시약)

- 카바페넴 분해 효소 유전자 검사

- 결핵 및 결핵 약제내성 검사

- Clostridium difficile 검사

- MRSA 검사

- 설사원인세균8종검사(Salmonella spp, Shigella spp, Camplylobactor spp, Shiga     toxins1&2, Vibrio spp, Yersinia entrocolitica, ETEC, Plesiomonas shigelloides)

- 설사원인바이러스3종검사(Giardia lablia, Entamoeba histolitica, Cryptosporidium)

7. 전원: 100 – 240 VAC +/- 10%, 50-60Hz, 10 Amp. 300VA

8. 크기: 94cm x 75.4cm x 72.4cm (폭x면x높이)

C. 장비의 구성

1. 기본 장비(추출용 렉 포함)                                        : 1set

2. 기타 구성품                                                     : 1set

- 장비 운영및 결과 처리 프로그램

- 장비 사용 매뉴얼

- 터치스크린PC, 키보드, 마우스, 바코드스캐너

D. 비 고

1. 제품은 공급자에 의하여 설치, 작동되어야 한다.

2. 보증기간 – 제품 설치 후 3년 무상 A/S를 보장해야 한다.

3. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한것만을 인정한다.

4. 무상 보증기간 동안 가이드라인 등 변경 또는 소프트웨어 업그레이드 시 무상     으로 지원해야 한다.

5. 계약자는 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서)     및 매뉴얼을 제출해야 한다.

6. 국내에 지정된 A/S업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 서류제출)