병상간 커텐 설치 시방서

Ⅰ. CURTAIN TRACK(레일)

1. 적용범위 : 이 시방은 충청남도 서산의료원 병상간커텐 구입 설치 공사에 적용한다.

2. 목적

가. 다인병실에서의 독립된 공간을 확보하여 환자에게 안정감을 제공

나. 천정 및 바닥으로부터 일정한 공간 확보로 채광 및 환기 통풍 용이

다. 병실 입원활동시 타인으로부터 환자의 프라이버시를 보호

3. 설치내역

가. 설치장소 : 충청남도서산의료원 2,3,5층 병실

나. 설치내역 : 내역서 참조

다. 재질 : 특수알루미늄으로 견고성 및 내구성이 영구적으로 사용이 가능한 것.

4. 품질기준 : 구입(지정된 제품)규격을 준수하고 동일한 성능을 발휘할 수 있어야 한다.

5. 제   작

가. 현장을 답사하고 실측한다.

나. 재질 및 색상 설치장소는 설치도면에 근거하여 설치하되 사용자가 변경을 요구

할 시에는 서로 상의 하에 변경할 수 있다.

다. 제작 설치기준은 본 시방서에 준하며 시방서와 도면 등의 기재 내용이 상이            하거나 의문 사항 발생 시에는 사용자와 시공자가 협의하여 감독관의 지시나          해석에 따른다.

라. 제작 및 설치에 사용되는 모든 원 부자재는 사전에 견본을 제출하여 사용자의         승인을 득한 후 설치토록 한다.

6-1. 운반 및 설치

가. 모든 제품은 운반 및 설치 시 더렵혀짐과 파손되지 않도록 포장 및 설치에 주의를         기하여야 하며 납품된 물품은 사용자가 지정하는 장소에 안전하게 적재 보관          또는 설치되어야 하며 설치 전 적재보관 시 도난 및 파손에 대한 모든 책임은         시공업체가 진다.

나. 납품 종료는 현장설치가 완료된 뒤 사용자의 검수를 필 했을 때로 한다.

6-2. 하자보수 및 품질보증

가. 품질보증기간은 설치완료 후 2년간으로 하며 2년 이내에 제작 및 설치시공 등의         이유로 하자가 발생했을 경우 제작자는 이에 대해 전적으로 책임을 지며 이를         제작자 부담으로 교체 수리완료 하여야 한다.

나. 설치완료 후 사용자 편의에 의한 구조변경 또는 사용상의 부주의로 인한 훼손          및 파손 등으로 인하여 문제 발생 시 사용자 비용 부담을 원칙으로 한다.

6-3. 설치기간 : 설치기간의 변경이 필요 할 때에는 상호간의 상의 하에 조정할 수 있다.

7. 시  공

가. 시공 전 반드시 사용자와 협의 후 시공에 임한다.

나. 사용 담당자와 병실 및 기타 공간의 Bed 위치를 설정한 다음 Track의 규격을

정하여 실측한다.

다. 고정시 천정의 각종 설비에 유의하여야 한다.

라. 현장조건의 확인 : 설치시 현장의 부적합한 조건이 수정되기전에 공사가 수행되

어서는 안되며 공사의 시작은 모든 현장의 조건을 받아들이는 것으로 간주한다.

마. 시공 예시

8. 일반사항

가. 시방서 및 내역서에 명시하지 않는 사항으로 공사진행 상 시공을 요하는 부분 및 공사감독이 지시하는 경미한 사항은 수급자 부담으로 한다.

나. 수급자는 착공전에 착공계 및 공정표를 각 2부씩 제출한다.

다. 수급자는 본공사의 진행사항 및 완료된 작업내용의 칼라사진이 포함된 준공계를 2부 제출한다.

라. 본공사는 병원내 작업이므로 환자의 보호와 안전에 만전을 기해야 하며 모든 사고시 수급자 부담으로 신속히 처리하고, 민․형사상 책임을 진다.

마. 수급자는 공사 내․외의 정리정돈에 철저를 기하고 공사장 주위의 청결을 유지한다.

바. 본공사는 시공중 타시설물의 파손에 주의하고 파손 및 훼손의 우려가 있는 장소는 적절한 방법으로 보완하고 시설물이 파손되었을 때에는 수급자 부담으로 신속히 원상복구 한다.

사. 기타 명시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 처리한다.

Ⅱ. CURTAIN FABRIC

1. 천의 품질, 색깔 및 무늬 등은 모두 견본을 제출하여 감독부서의 승인을 받은 후 제작한다.

2. 커튼지는 폴리에스테르 100% 뉴-체크무늬로 방염처리된 제품을 사용한다.

3. 커튼지는 한국소방검정공사의 소방검사 필증을 반드시 부착하여야 하며, 성적서를 제출하여야 한다.

4. 커튼 상부는 10㎜*10㎜ 간격의 망사커튼(폭 40㎝)을 부착하여 통풍 및 채광이 용이하도록 한다.

5. 선염제품으로서 색상의 변화가 없도록 한다.

6. 바닥으로부터 40㎝를 띄워야 한다.

7. 1개소의 커튼 제작시 커튼지는 이어서 사용할 수 없다.

8.사 양

<병실용 커튼 네트 망사>

1. 재질 : Polyester 100% (방적사 연사)

2. 규격 : 400㎜(망사 15㎜ × 15㎜ 대각선 20㎜ 외줄연사)

3. 특징 : 방염, 세탁가능

4. 제조원 : 대한민국

<병실용 커튼 원단>

1. 재질 : Polyester 100%, 선염사

2. 특징 : 방염, 세탁가능

3. 제조원 : 대한민국

물품구매계약특수조건

제1조［목적］이 특수조건은 서산의료원이 행하는 물품의 입찰 및 구매계약을 이행함에 있어 계약대상자가 물품구매계약일반조건 이외의 사항을 별도로 정함에 있다.

제2조［입찰금액］입찰시 금액은 부가가치세가 포함된 금액으로 투찰하여야 한다.

제3조［낙찰자결정］예정가격이하로서 낙찰하한율 87.745% 이상의 최저가격으로 입찰한 자.

제4조［납  품］계약당사자는 납품기한내에 설치 완료한 후 시험 작동에 합격하고  납품서를 제출한다.

제5조［납품장소 사전점검］계약당사자는 장비의 설치 및 가동 장소를 사전 점검하여 물품납품 및 설치가 원활히 진행되도록 준비하여야 한다.

제6조［관련서류 제출］계약당사자는 물품의 완납후 각종 인․허가에 필요한 사항에 대하여 관련서류를 제출하여야 한다.

제7조［공채소화］계약당사자는 대금의 1.5％에 해당하는 금액을 물품 대금 결재전까지 충청남도지역개발공채를 소화하고 필증을 제출하여야한다.

제8조［정보의 유출］입찰자는 당해 입찰 및 계약을 통하여 얻은 모든 정보를 입찰 및 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수가 없다.

제9조［의료사고］납품한 물품의 하자로 인하여 의료사고가 발생할 때에는 계약대상자가 모든 경제적 부담 및 도의적 책임을 진다.

제10조［하자보증금 및 보증］납품자는 물품구매계약일반조건 제21조에 해당하는 기간동안 물품보증을 하여야하며 국가를당사자로하는 계약에 관한법률시행령 제37조 제2항에 규정된 현금 또는 보증서 등으로 서산의료원에 납부하여야한다.(하자보증금율은 계약금액의 5/100)

제11조 ［하자보증기간］납품일로부터 2년