과 업 지 시 서

(환경개선사업-지문인식기 및 업무전산화)

I. 과업의 배경

1. 추진 배경 및 필요성

○ 시스템에 의한 근태 관리를 통한 정확한 급여의 계산으로 투명    한 예산 집행은 물론 공정한 업무 관리가 필요

○ 근태 및 교육 정보를 통한 인사관리 업무의 분석 및 효율성을

강화함으로써 합리적 조직 운영을 위한 기틀의 마련이 시급

II. 과업의 개요

1. 과 업 명 : 지문인식기 및 업무전산비 사업

2. 과업기간 : 계약일로부터 ∼ 2016. 12. 28까지

III. 사업목적 및 과업범위

1. 사업목적

지문인식기 도입을 통한 근태/교육 정보의 전산화 및 Medios 시     스템과의 연계를 통한 업무 효율화.

2. 과업범위

○ 사업내용

직원 출퇴근 시간을 기록 관리하는 근태관리를 전산화 및 Medios 시스템과 연동하여 근태/교육 관리 업무 효율성을 향상

○ 사업범위

- 근태 관리시스템구축

- 근태 정보 관리를 위한 프로그램 개발

- Medios의 근태 정보를 연계

- Medios의 교육 정보를 연계

3. 과업 상세 기능 요구사항

기 능 구 분	주 요 내 용
지문인식기 도입 및 설치	지문인식 장비의 도입 요건은 다음과 같음. 근무구분 및 근무시간대 등록기능 제공 주간, 야간, 1.2.3 교대근무, 철야근무, 파트 타임 등 근무 형태별로 설정 기능 필수 기본시간, 연장시간, 야간시간, 토요일근무시간, 휴일근무시간, 지각, 조퇴시간 등 근무시간 집계방식 설정 기능 제공 근태 일보, 근태 월보 등 각종 근태 관리 데이터 제공 사원별, 일별 출입통제 기록 및 출근 / 퇴근 현황 조회 기능 지문인식 및 비밀번호를 이용한 근태 등록 기능 제공 장비사양 : (별첨1)
근태 정보 관리를 위한 프로그램 개발	근태관리시스템을 통해 수집한 정보를 근태대사 기능 제공 근태 관련 데이터 구축 및 Medios 연계 기록 관리
DB 설계 및 암호화	시스템 구축 시 기술 및 데이터 적용에 대하여는 서산의료원 표준을 준수하고 향후 개발되는 관련 시스템과의 연계를 고려한 DB설계 개인정보에 해당되는 정보는 암호화(개인정보보호법 준수) 개인정보보호에 맞춰 바이오 정보, 비밀번호 등 데이터 항목에 단방향 암호화를 적용 단방향 암호화 시 필요한 기능 및 화면 개발을 포함
Medios 근태/교육 정보를 연계	Medios의 근태 정보에 근태관리 서비스에서 집계된 데이터를 연계 Medios의 교육 정보에 교육관리 서비스에서 집계된 데이터를 연계

IV. 행정 사항

1. 착수․최종 보고회

○ 착수 회의 : 계약일로부터 5일 이내

○ 최종 보고 : 세부일정을 추후 협의하여 결정

2. 과업착수 및 공정표 작성 제출 등

○ 과업수행자는 계약 후 5일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행   계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 함.

- 과업수행 방향 및 일정, 과업내용 및 세부수행 계획표.

- 각 분야별 참여인력 및 조직편성표 등.

○ 과업수행자가 제출한 공정표와 과업수행 내역은 감독관의 필요에 따라 내용을 조정할 수 있으며, 공정표에 따른 과업수행 내역은  5일 이내 제출해서 감독관의 확인을 받아야 함.

○ 용역성과는 계약만료 5일전에 최종보고서 초안을 작성하여 감독관의 승인을 받아 인쇄 등을  하되 계약기간 내에 제출하여야 함.

○ 과업기간 중 계획변경 사항이 있을 경우에는 실정에 맞도록 변경하되 중요한 사항은 감독관의 사전 승인을 받아야 함.

○ 용역수행상 용어해석 등에 의견차이가 있을 경우 상호 협의하되 합의가 이루어지지 않을 경우에는 감독관의 해석에 따름.

3. 보안 대책

○ 계약체결 후 5일 이내에 과업수행자 및 종사자의 보안각서를 제출

○ 용역에 관여한 자는 업무상 인지한 기밀사항 누설금지.

○ 과업 수행과정에서 수집된 모든 자료는 감독관의 사전승인 없이   본 과업 외의 분야에 사용하거나 타인에게 제공할 수 없음.

○ 과업수행자는 당해 과업의 작업장소에 대한 외부인의 출입을 통   제하고 자료의 관리 등에 철저.

○ 기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련되는 사항에 대해   감독관이 요구하는 사항이 있을 때에는 이에 따라야 함.

4. 장애 대책

○ 백업 및 복구방안, S/W․H/W 장애방지 및 복구 방안 마련.

○ 업무별 장애분류 및 체계적 복구지침, 보안 및 원격관리 방안 마련.

○ 문제 발생시 4시간이내 문제파악 후 조치방안 강구보고.

○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 S/W는 가급적 공개 S/W 및 GS   인증제품을 사용하며, 통계청에서 소유하지 않은 것은 과업수행자가 자체 조달하여야 하고, 시스템 구축 완료 후 해당 라이센스를 제공해야 함.

5. 하자 책임관계

○ 과업수행자가 최종 용역보고서상의 하자로 인해 국가에 손실을   초래한 경우에는 이에 대한 책임을 지고 손해를 배상하여야 함.

6. 과업 수행자의 준수사항

○ 사업계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 감독관의 변경요구   가 있을 때에는 적극 반영하여야 함.

○ 감독관은 과업수행자가 제출한 보고서 내용에 대해 보완을 요구   할 수 있으며, 이 경우 과업수행자는 지정된 기간 내에 보완하여야 함.

○ 발주자는 사업비의 단가적용, 사업물량 및 정산에 대한 부당함이   사업기간 중 또는 사업종료 후 발견되었을 때는 동 부당 산정된   금액을 감액 또는 환불 조치할 수 있음.

○ 과업수행자는 과업종료 후 최종보고서 제출시 사업비 사용내역서   를 제출하여야 하며, 감독관은 이에 대한 검토 후 정밀정산을   위한 자료를 요구할 수 있음.

○ 과업의 효율적인 수행을 위해 필요한 경우 감독관은 과업수행자   의 설명 또는 의견을 들을 수 있음.

○ 최종 납품된 과업의 성과물과 관련된 저작권은 통계청이 가짐

- 타 기관 또는 시스템의 지적재산권을 이용하여 발생되는 문제    에 대하여는 민형사상 책임을 및 손해를 배상하여야 함.

Ⅴ. 성과물 제출

1. 보고서

○ 착수 보고서 : 1부

○ 최종 보고서 : 1부(파일포함)

2. 전산시스템 및 설계내역서 1부

[별첨1]

시스템 장비 구성 요구사항

1. 서버

세 부 사 양	수량	비고
○ 서버 - Compute : Intel Xeon E5-2603v3(1.6GHz, 6core) 1P - Memory : 8GB(1 x 8GB DDR4-2133R) - Storage : Dynamic Smart Array B140i - SmartDrives : SFF 8 Bay, 331i Adapter (4x1GbE) - Networking : 4*1GbE embedded + FlexibleLOM slot - VGA/serial/USB Ports : Front VGA opt, rear VGA standard, and serial opt, 5 USB 3.0 - 전원 : 1 x 500W Flex Slot (94%+) - 운영체제 : 윈도우 2012 1식 - 윈도우 Cal(Client Access License) * 5식	1

2. 지문인식기

세 부 사 양	수량	비고
○ 근태용 지문리더기 - CPU : 32bit CPU - 지문센서 : 360도 free 광학식 센서 지문인식, 비밀번호 지원 - 인증등록 수 : 1000명(지문, 비밀번호, RF-Card) - 데이터저장용량 : 출입기록 10만건/관리기록 1만건 - 인식속도 : 1초 이내 - 통신방법 : TCP/IP, USB, USB 2.0 - 디스플레이 : 2.6인치 TFT 컬러스크린 - 확장옵션 : RF-Card 모듈, 백업배터리 - 언어 : 한국어, 영어 지원	6